ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# カスタムインジケータ LED のオプション:

カスタムインジケータ LED のオプションを使用すると、ユーザは、Setup Tool でインジケータ LED にイベントを登録することにより、HPIT デバイスの適切なインジケータ LED を制御できます。このプロセスは、出力の設定と似ています。

登録できるイベント:

- 読み取り

- 読み取り無効

- 妥当性検査失敗

- Trigger Overrun

- バッファのオーバーフロー

- ユーザーイベント 1

- ユーザーイベント 2

カスタムインジケータ LED を有効にすると、範囲外表示によって、オブジェクトが指定した範囲の外にあるかどうかを知らせることができます。[Enable Out of Range Indication] オプションのチェックボックスをオンにして、検出範囲の最小距離と最大距離の値を設定します。

Note: DM370, DM470