ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# それでもリーダまたはベースステーションに接続できない場合のリセット方法：

DataMan 8000 ベースステーション:

ベースステーションにつなげたワイヤレスリーダでベースステーションの設定を工場出荷時のデフォルト値にリセットする（DM8000Base用）コマンドをスキャンして、ベースステーションを工場出荷時のデフォルト状態に戻します。

DataMan 503 および 8000 シリーズリーダ:

『クイックリファレンス』の裏表紙に印刷されたスキャナを再起動するコマンドをスキャンして、ソフトリセットを実行します。リーダの不揮発性メモリはクリアされませんが、リーダはシャットダウンされて、再起動します。

それでもリセットできない時は、DataMan の設定を工場出荷時のデフォルト値にリセットするコマンドをスキャンして、リーダを工場出荷時のデフォルト状態に戻します。

それでもリセットができない有線リーダは、一度リーダの電源を切ってください (DataMan 9500 にはこの操作は適用できません)。トリガボタンを押し続けながら、リーダの電源を再び入れます。ビープ音が2度鳴るまで、トリガボタンをそのまま 6 秒以上押し続けます。リーダの表示ライトがさまざまな色で点滅します。

それでもリセットできない場合、DataMan 8000ワイヤレスリーダを使用している場合は、リーダのバッテリを抜いてベースステーションにセットしてください。トリガボタンを押し続けながら、リーダの電源を再び入れます。ビープ音が2度鳴るまで、トリガボタンをそのまま 6 秒以上押し続けます。リーダの表示ライトがさまざまな色で点滅します。

DataMan 50、60 および 70 リーダ:

Windowsのスタートメニューまたは Setup Tool のヘルプメニューから、ご使用のリーダに合った設定コードを表示、印刷します。

DataManの再起動コードをスキャンして、ソフトリセットを実行します。リーダの不揮発性メモリはクリアされませんが、リーダはシャットダウンされて、再起動します。

それでもリーダに接続できない時は、DataMan の設定を工場出荷時のデフォルト値にリセットするコードをスキャンして、リーダを工場出荷時のデフォルト状態に戻します。

それでも問題が解決しない場合は、一度リーダの電源を切ってください (DC 電源と USB を接続している場合は、両方とも切ります)。トリガボタンを押し続けながら、リーダの電源を再び入れます。ビープ音が2度鳴るまで、トリガボタンをそのまま 6 秒以上押し続けます。リーダの表示ライトがさまざまな色で点滅します。

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM475V, AID360,DM503,DM7500,DM8020,DM8050,DM8070,DM8100,DM8600,DM8000Base,MX-1000,MX-1500,DM9500