ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# パルスエンコーダについて:

外部トリガモードでは、データ列の出力タイミングを制御するエンコーダが使用できます。通常エンコーダはコンベヤベルトに搭載されており、ベルトの動きに合わせて軸が回転することで、角回転を示す電気パルスを出力します。エンコーダの回転数は、コンベヤベルトの搬送距離と直接比例します。

エンコーダは入力ライン 1、2、3 のいずれかに接続してください。選んだ入力ラインはエンコーダ専用となります。それ以外の操作では別の入力ラインを使用してください。

マルチ同期グループのプライマリリーダにエンコーダを接続することも可能です。

Note: DM503