ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Setup Tool が、リーダへの接続に失敗する理由:

接続できない場合は、次の点を確認してください。

- 接続方法の種類に一致する設定コード (USB COMまたは RS-232 シリアル) をスキャンしたかどうか確認します。

- 適切なポート（Cognamer: 1069と、Setup Tool: 44444）を許可して、コンピュータにインストールされているファイアウォール、またはウイルス対策アプリケーションがEthernetデバイスとの通信を許可していることをご確認ください。

- COMポートのリストに、接続したリーダのポートが入っていることを確認します。

  DataMan 60、300、370シリーズ、470シリーズ、503、8000シリーズ：Ethernetネットワークに接続されているリーダは、ネットワークデバイスのリストに入っていることを確認します。

  [更新] をクリックして、リーダが接続されたポートを判断します。

  注: [更新]のクリックによって、クエリ文字列がすべての COM ポートとEthernetネットワークのサブネットへ送信されます。クエリに応答するため、DataMan 8000 ワイヤレスリーダは必ずウェイクアップしている必要があります。トリガを引くと、リーダをウェイクアップさせることができます。

- この時、キーボード、HID 接続、またはキーボードウェッジを使用しないでください。Setup Tool をリーダに接続するため、USB シリアル、RS-232 シリアル、Ethernet ネットワークまたはワイヤレスネットワークを使用する必要があります。

- DataMan 60、300、370シリーズ、470シリーズ、503、8000シリーズ：[デバイスの追加]にあるIPアドレスに誤りがないことを確認してください。

- DataMan 8000 ワイヤレスリーダのみ：リーダがスリープモードになっていないことを確認します (ウェイクアップさせる場合はトリガを引きます)。

- DataMan 8000 ワイヤレスリーダのみ：リーダとPCにつないだベースステーションの間で、接続が確立していることを確かめます。確認するには、『クイックリファレンス』に印刷されたリンク解除設定コードをスキャンし、ベースステーションから電源コードと通信ケーブルをいったん抜き、再接続してから、ハンドセットをベースステーションに再び置きます。再び接続する前に、ハンドセットがリンクされたことが (可聴信号によって) 確認されるまで待ちます。

- DataMan 8000 ワイヤレスリーダのみ：ベースステーションが電源に接続されているか確認してください。

リーダが PC の COM ポートに接続されていると、HyperTerminal のようなターミナルエミュレーションプログラムを使用して、リーダが何らかのデータを送信しているかどうかを判断することができます。

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM475V, AID360,DM503,DM8020,DM8050,DM8070,DM8100,DM8600,MX-1000,MX-1500,DM9500