ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 変更できるシステム設定:

ビープ音のオン/オフが可能です。

[Advanced] タブの [System Settings] ドロップダウンリストでユーザが制御できるのは、コードを読み取ったときのリーダの挙動と、コードを読み取れなかったときのリーダの挙動、そして妥当性検査に失敗したコードを読み取ったときのリーダの挙動です。

- Sound level 信号音の音程を制御します。

- Number of tones 信号音が鳴る回数を制御します。

- LED color リーダの (背面にある) ステータス表示灯の表示色を設定します。

Note: DM8050