전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 동기화된 판독기 옵션이란 무엇입니까?

단일, 버스트, 지속 및 셀프 트리거 모드에서는 동기화 인터페이스를 사용하여 여러 장치에서 이미지 획득을 동기화할 수 있습니다.

동기화를 통해 하나의 공유 플래시 조명을 사용하여 모든 센서를 동시에 노출할 수 있습니다. 서로 마주보고 있는 판독기가 맞은편 판독기를 가리지 않도록 최대 16개의 판독기를 정의된 순서대로 선택적으로 트리거하여 동기화할 수 있습니다. 동기화된 트리거에서만 전용 커넥터의 외부 조명을 지원합니다.

이미저 설정은 이 메커니즘에 의해 서로 동기화되지 않음에 유의하십시오. 예를 들어, 각 판독기에 노출과 게인을 각각 구성해야 합니다. 이 기능은 기존 다중 판독기 동기화 메커니즘을 통해 트리거되는 실제 이미지 획득만 동기화합니다.

DM503에서 동기화된 획득을 설정하려면 다중 판독기 동기화 창에서 동기화된 노출을 활성화합니다. 일부 판독기의 조명이 다른 판독기에 영향을 미치는 경우 각 판독기에서 동기화 인터페이스를 통해 수신한 신호와 관련된 획득 표시(μs)를 설정하여 노출 순서를 선택적으로 정의합니다.

또한 동기화 케이블의 끝에 현재 연결된 장치에 대한 동기화 케이블 끝 확인란을 선택하여 동기화 인터페이스 버스의 끝에 있는 두 판독기가 버스 종결자가 되도록 설정해야 합니다.

Note: DM503