전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 이미지 노출을 조정하려면 어떻게 해야 합니까?

프레젠테이션 및 수동 트리거 유형에서는 자동 노출 설정을 사용하여 각 이미지의 적합한 밝기 레벨에 최상인 설정을 자동으로 결정합니다. 이러한 트리거 유형 중 하나를 사용하면, 필요에 따라 생산 환경에 최대 노출 설정을 사용하거나 수동 노출을 선택하고 정확한 노출 시간을 마이크로초 단위로 설정할 수 있습니다.

수동 노출을 선택한 경우 결과 기록 창에서 밝기 최적화를 클릭하면 최대 노출 값에 의해 제한되는 노출 설정을 위한 고정 값을 생성할 수 있습니다. 게인 슬라이더(이미지 보기 영역 아래)는 대상의 픽셀 밝기를 나타냅니다.

Note: DM8050,DM8070