전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 기호 진단이란(기능 키가 필요함)?

기호 진단이란 비판독 바코드에 대해 장치에서 그래픽 피드백을 제공하는 기능입니다. 피드백을 살펴보면 바코드가 디코드되지 않은 이유를 해결할 수 있습니다. 제공된 피드백은 다음 사안을 신호로 보냅니다(바코드 영역 내에서):

- 시작 또는 중지 패턴을 확인할 수 없습니다(코드의 주황색 화살표). 화살표가 지정한 영역은 디코드가 실패한 영역입니다. 실패 이유는 다음과 같습니다(각 경우를 나타내는 세부 이미지에 대해 해당 기술 노트를 확인하십시오):

  - 시작 또는 중지 패턴이 잘리거나 손상되었음

  - 코드가 잘렸음(이미지 경계선이거나 코드를 가리는 물체로 인해)

  - 이미지 품질 저하(항상 그렇지 않지만 주로 광원 품질로 인해 발생함)

  - 바코드 라벨의 뒤틀림 및 접힘

- 바코드 내에 손상/인쇄 오류 존재(코드의 빨간색 직사각형 영역). 직사각형 내 영역은 손상이나 인쇄 문제가 발견된 곳입니다. 인쇄 문제의 일반적 예는 다음과 같습니다(각 경우를 나타내는 세부 이미지에 대해 해당 기술 노트를 확인하십시오):

  - 막대를 하나로 합치게 하는 잉크 누출

  - 막대의 인쇄 오류로 두께가 감소하여 디코딩 허용 한도를 초과함

- 빈 영역이 불충분합니다(코드의 자홍색 직사각형 영역). 빈 영역 위반은 바코드의 한쪽 또는 양쪽에 충분한 공간이 없을 때 발생합니다. 기호에 따라 판독기가 일부 빈 영역 위반을 용인합니다. 일반적으로 빈 영역 위반은 바코드 주변의 텍스트나 직사각형이 바코드 한쪽 또는 양쪽 측면에 너무 가깝거나 코드가 이미지 경계에 의해 잘렸기 때문에 발생합니다(각 경우를 나타내는 세부 이미지에 대해 해당 기술 노트를 확인하십시오).

- 체크섬 확인 실패(코드의 파란색 직사각형 영역). 체크섬 확인 실패의 일반적인 이유는 다음과 같습니다(각 경우를 나타내는 세부 이미지에 대해 해당 기술 노트를 확인하십시오):

  - 손상된 바코드(바코드가 접히거나 정렬되어도 모든 데이터 문자가 디코드될 수 있지만, 체크섬 확인이 통과되지 않기 때문에 여전히 비판독이 됩니다)

  - 잘못된 패턴이 인쇄됨(인코딩된 문자열 및 인쇄된 바코드 패턴이 일치하지 않고 기호가 체크섬을 지원하지 않는 경우 디코더가 이런 실패를 표시할 수 있습니다)

그래픽 진단에 비하여 기호 진단은 각 비판독 결과에 대해 가독성 메트릭을 돌려 보내 비판독 코드의 왼쪽 상단에 표시합니다. 메트릭은 이미지 또는 인쇄 품질을 평가하는 데 도움이 되고 기존 설정을 개선하도록 지원합니다.

기호 진단은 Cognex 판독기로 서명하여 업로드한 PNG 이미지(작업>이미지>이미지 업로드)에만 사용할 수 있습니다(반드시 동일한 판독기일 필요는 없으며, 이미지는 판독기에서 저장될 때 자동으로 서명됩니다). 이미지를 업로드한 후 기호 진단 피드백을 위해 이미지 패널 또는 빠른 설정 이미지 창을 선택하십시오.

그래픽 진단에 비하여 기호 진단은 각 비판독 결과에 대해 가독성 메트릭을 돌려 보냅니다. 기호 대비 및 최소 에지 대비와 같은 메트릭은 이미지 또는 인쇄 품질을 평가하는 데 도움이 되고 기존 설정을 개선하도록 지원합니다. 메트릭은 각 비판독 바코드의 왼쪽 상단에 표시됩니다.

아래의 표는 표시된 메트릭 이름과 전체 이름 사이의 매핑을 나타냅니다. 각 메트릭이 측정하는 것을 파악하려면 가독성 메트릭을 참조하십시오.

전체 이름 표시된 이름 가능한 등급 기호 대비 C A,B,C,D,F 최소 에지 대비 EC A,F 인쇄 증가 PG A,F 최소 반사율 MR A,F

참고: 참고: 기호 진단은 오직 기능 키를 통해서만 작동하는 기능입니다.

Note: DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503