전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 변경할 수 있는 트리거 설정은 무엇입니까?

트리거 유형을 수동(버튼) 또는 프레젠테이션(내부)으로 설정할 수 있습니다. 세부적인 트리거 설정을 위해 개별 리본 항목을 클릭하고 트리거 설정 탭을 선택하여 광원 및 이미저 설정 창으로 이동합니다.

프레젠테이션 모드에 있는 동안 작업자가 트리거를 당기면 장치가 베이스 스테이션에 다시 마운트될 때까지 판독기가 수동 모드로 전환합니다.

자세한 정보는 응용 프로그램 세부 정보 질의응답을 참조하십시오.

Note: DM8020,DM8050,DM8070,DM8100,DM8600,MX-1000,MX-1500,DM9500