전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 어떤 조명 설정을 선택해야 합니까?

표시 유형 및 표시 표면에 따라 다양한 광원 출처를 이용할 수 있습니다. 고정 마운트 광원은 비반사 개체의 고대비 기호에 대해 명시야 조명을 지원하고 반사 표면의 저대비 기호에 대해 암시야 조명을 지원합니다. 안정적인 코드 품질 등급 결과를 제공하는 경우 임의 조합을 선택할 수 있습니다.

다음과 같이 고정 마운트 광원 연결의 여러 뱅크를 확장 I/O 모듈의 특정 출력 행에 연결해야 합니다.

- 명시야 - 수직 방향 확산(90): I/O 행 2, 3

- 암시야 - 30도 모든 사분면(30Q): I/O 행 4, 5, 6, 7

- 암시야 - 30도 E-W 사분면(30T): I/O 행 4, 6

- 암시야 - 30도 N-S 사분면(30T): I/O 행 5, 7

Note: DM8600