Visualizar: Todos

Selecione o seu leitor DataMan

Todos

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Como posso usar o botão Testar?

Clique no botão Testar para testar seu dispositivo com uma configuração, sem qualquer interrupção para a produção.

Se você selecionar um tipo de disparo sob o botão Ao vivo, que seja externo (qualquer um diferente de Apresentação ou modo de disparo Automático), você pode disparar o leitor automaticamente no modo Teste. Você pode disparar o leitor automaticamente no modo Teste, usando os tempos Disparo ligado e Disparo desligado. Para sua comodidade, pode visualizar a frequência de disparo calculada.

Você pode também reduzir os tempos Disparo Ligado ou Disparo desligado para reduzir a duração do ciclo e, ainda, aumentar a frequência de disparo.

OBSERVAÇÃO: Dependendo da configuração de leitura, código a ler e interface de conexão, podem existir limitações de velocidade e, a altas velocidades, isso pode ajudar a desabilitar a transferência da imagem.

Alguns casos típicos de utilização são os seguintes:

- Disparo ligado = 20 ms, Disparo desligado = 1980 ms -> Frequência = 0,5 Hz (padrão)
- Disparo ligado = 20 ms, Disparo desligado = 980 ms -> Frequência = 1 Hz
- Disparo ligado = 20 ms, Disparo desligado = 480 ms -> Frequência = 2 Hz
- Disparo ligado = 20 ms, Disparo desligado = 180 ms -> Frequência = 5 Hz
- Disparo ligado = 20 ms, Disparo desligado = 80 ms -> Frequência = 10 Hz
- Disparo ligado = 20 ms, Disparo desligado = 30 ms -> Frequência = 20 Hz

Note: default,DM050,DM060,DM070,DMAE50,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, AID360,DM503