Visualizar: Todos

Selecione o seu leitor DataMan

Todos

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Como estabelecer uma conexão TCP/IP?

A estação base possibilita conexões TCP à porta 23, que é a porta padrão TCP para aplicações Telnet. Se você usar o cliente Telnet, o único parâmetro que terá que fornecer é o endereço IP da estação base. Se você estiver usando outra aplicação ou SDK para conectar, verifique se utiliza a mesma configuração de porta TCP usada pela estação base. A porta TCP pode ser alterada no painel Telnet. A estação base enviará o código de saída automaticamente através da conexão. Você também pode transmitir comandos de controle DataMan (DMCC) através desta conexão.

Quando você altera a porta Telnet, a pergunta "É necessário reinicializar para que as mudanças façam efeito. Deseja aplicar as mudanças e reinicializar agora?" aparecerá. Clique em Sim. Se, por qualquer motivo, você clicar em Não, ainda poderá aplicar as mudanças. Escolha Sistema->Salvar configurações e reinicialize sua estação base.

Note: DM8000Base