Visualizar: Todos

Selecione o seu leitor DataMan

Todos

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Quais caracteres não imprimíveis são convertidos?

Os códigos ASCII de oito bits com valores de 0x00 por meio de 0x1F e 0x7F são convertidos quando a função "Converter caracteres não imprimíveis" estiver habilitada. Os caracteres são mapeados com um nome de caractere ASCII, conforme listado abaixo:

0x00 <NUL>

0x01 <SOH>

0x02 <STX>

0x03 <ETX>

0x04 <EOT>

0x05 <ENQ>

0x06 <ACK>

0x07 <BEL>

0x08 <BS>

0x09 <HT>

0x0A <LF>

0x0B <VT>

0x0C <FF>

0x0D <CR>

0x0E <SO>

0x0F <SI>

0x10 <DLE>

0x11 <DC1>

0x12 <DC2>

0x13 <DC3>

0x14 <DC4>

0x15 <NAK>

0x16 <SYN>

0x17 <ETB>

0x18 <CAN>

0x19 <EM>

0x1A <SUB>

0x1B <ESC>

0x1C <FS>

0x1D <GS>

0x1E <RS>

0x1F <US>

0x7F <DEL>

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, AID360,DM503