Visualizar: Todos

Selecione o seu leitor DataMan

Todos

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Para quais modos de disparo as Configurações de leitura são válidas?

As configurações de leitura podem ser usadas nos modos de disparo Único, Automático, Burst e Contínuo. A próxima Configuração de leitura se torna ativa após o tempo de Intervalo especificado (especificação feita no painel Configurações da iluminação e do processador de imagens). Em todos os outros modos de disparo, se várias configurações forem definidas, apenas a configuração ativa selecionada no momento (indicada na barra de status) será usada. Uma vez que não existe um intervalo para o modo de disparo Único, uma configuração de leitura irá para a próxima assim que a primeira aquisição for concluída.

Note: default,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, AID360,DM503