Visualizar: Todos

Selecione o seu leitor DataMan

Todos

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Como calcular o valor de intervalo para os modos de disparo automático e contínuo?

O Assistente de intervalo ajuda-o a calcular estes dados. Clique no Assistente de intervalo para um modo fácil e assistido.

Uma vez que os modos de disparo automático e contínuo podem ser usados para aplicações em movimento, é necessário determinar o tamanho do intervalo correto de forma a capturar o comprimento desejado do código enquanto o mesmo se move sob a câmera. As variáveis necessárias para este cálculo são:

1. Velocidade linear em mm por segundo

2. Tamanho do código c/área livre em mm

3. FOV = Campo de visualização (x ou y) em mm

Você pode então usar a seguinte equação para determinar o tempo de intervalo aproximado:

Intervalo = 1000 X ((FOV – 2(tamanho do código)) / velocidade linear)

A variável (2 X tamanho do código) permite a sobreposição dos quadros obtidos. Isto leva em consideração a condição onde o código está levemente fora do campo de visualização em um quadro (aquisição). A variável (2 X tamanho do código) irá sobrepor o campo de visualização entre os quadros sucessivos e permitir que o código seja visualizado no campo de visualização do próximo quadro.

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, AID360,DM503