Visualizar: Todos

Selecione o seu leitor DataMan

Todos

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Por que o Setup Tool falha ao se conectar ao meu leitor?

Se você não conseguir se conectar, verifique as seguintes opções:

- Verifique se o código de configuração que você escaneou (USB COM ou RS-232 Serial) está de acordo com o tipo de conexão física que você está usando (não funciona com os leitores que usam apenas a conexão via Ethernet).

- Certifique-se de que o aplicativo de firewall ou de antivírus instalado em seu computador permite a comunicação com dispositivos de Ethernet, permitindo as portas adequadas (Cognamer:1069 e Setup Tool:44444).

- Certifique-se que a lista das portas COM mostra uma porta onde o seu leitor está conectado.

  DataMan séries 60, 300, 370, 470, 503 e 8000: Se o seu leitor estiver conectado à sua rede Ethernet, verifique se ele aparece na lista de Dispositivos de rede.

  Clique em Atualizar para determinar quais portas possuem leitores conectados.

  Observação: Ao clicar em Atualizar, uma cadeia de consulta será enviada para todas as portas COM e toda a sub-rede da rede Ethernet. O leitor sem fio DataMan 8000 deve estar ativo para responder ao comando. Você pode pressionar o disparador para ativar o leitor.

- Verifique se você não está usando o teclado, a conexão do teclado ou a conexão HID. Você deve usar uma rede USB Serial, RS-232 Serial, Ethernet ou sem fio para conectar o Setup Tool ao leitor.

- DataMan séries 60, 300, 370, 470, 503 e 8000: Certifique-se que o endereço IP fornecido na opção Adicionar dispositivo está correto.

- Apenas para leitores DataMan 8000 sem fio: Certifique-se que o leitor não está no modo de suspensão (aperte o disparador para despertá-lo).

- Apenas para os leitores DataMan 8000 sem fio: Verifique se há uma conexão estabelecida entre o leitor e a estação base conectada ao seu computador. Para garantir, leia o código de configuração Desvincular impresso no guia de consulta rápida, desconecte ambos os cabos de comunicação e energia da estação base, reconecte os cabos e depois recoloque o leitor na estação base. Aguarde até que o leitor indique que está conectado (com um sinal audível) antes de tentar conectar novamente.

- Apenas para leitores DataMan 8000 sem fio: Certifique-se que a estação base está energizada.

Você pode usar um programa de simulação como o HyperTerminal para determinar se o leitor está enviando quaisquer dados ou se o leitor está conectado a uma porta COM no PC.

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM475V, AID360,DM503,DM8020,DM8050,DM8070,DM8100,DM8600,MX-1000,MX-1500,DM9500