Visualizar: Todos

Selecione o seu leitor DataMan

Todos

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Como o atraso do disparo no modo Sincronização de leitores múltiplos funciona?

O leitor Principal e leitores Secundários normalmente executam o disparo ao mesmo tempo, entretanto, o atraso do disparo pode ser configurado para o leitor Principal e cada leitor Secundário do grupo. O tempo total do atraso do disparo do leitor Principal será definido apenas pelo tempo do atraso do disparo do leitor Principal. O tempo total do atraso do disparo do leitor Secundário será definido como o tempo do atraso do disparo do leitor Principal somado ao tempo do atraso do disparo do leitor Secundário.

Note: DM060,DM070,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, AID360,DM503