Visualizar: Todos

Selecione o seu leitor DataMan

Todos

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# O que são os atrasos do disparo e valores de tempo limite?

No grupo Atraso do disparo, é possível definir o tempo ou a distância do Tipo de atraso e especificar o início e o fim dos milésimos de segundos ou milímetros de espera necessários, antes de iniciar uma aquisição de imagem após o leitor receber um disparo. O uso do atraso pode ser útil quando você sabe que o leitor recebe um disparo antes de o símbolo estar completamente sob o campo de visualização. Apenas os tipos de disparo Único, Burst e Contínuo suportam um atraso.

Os modos Único e Burst têm Tempo de atraso inicial e Distância de atraso inicial, mas não têm Tempo de atraso final nem Distância de atraso final. O modo Contínuo tem todos os tipos de atraso disponíveis.

O valor Tempo limite especifica uma quantidade fixa de tempo que o leitor tentará decodificar qualquer símbolo detectado. Se o leitor não conseguir decodificar o símbolo neste período de tempo, ele retornará o status Não lida, como se a imagem não contivesse nenhum símbolo detectável. Se o tempo limite não for especificado, o desempenho talvez seja afetado, pois o leitor tentará decodificar qualquer código na imagem atual, antes de seguir para a próxima imagem.

Note: DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, AID360,DM503