Visualizar: Todos

Selecione o seu leitor DataMan

Todos

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Que métricas individuais são usadas para AIM-DPM/ISO/IEC TR29158?

Abaixo consta uma lista das métricas usadas para a avaliação da qualidade AIM-DPM/ISO/IEC TR29158. Para obter mais informações detalhadas sobre esse padrão de qualidade do código e suas métricas, consulte o Guia de programação e configurações do DataMan ou a documentação da norma ISO correspondente, que pode ser encontrada em www.iso.org.

- Não uniformidade da grade é uma medição para quantidade de localização de erros para as células individuais de uma grade de espaço uniforme, como medido, usando o padrão relógio de um símbolo.

- Correção de erro não usada é uma medição para a porcentagem de palavras código deixadas em um símbolo depois de corrigir qualquer erro.

  Ao calcular a Correção de erro não usada, uma palavra código é considerada errada se ao menos uma de suas células estiver no lado errado do limite global. Os símbolos Data Matrix 2D possuem uma redundância de código embutido ou a presença de conteúdo de dados duplicado.

  Um valor de 1.00 significa que nenhum erro estava presente em qualquer uma das palavras código.

- Não uniformidade axial é uma medição da simetria das células individuais dentro do símbolo, ou seja, a quantidade de desvio ao longo dos eixos do símbolo.

- Contraste da célula é uma medição da diferença da refletância entre as células claras e as células escuras no símbolo, representada como uma porcentagem das células claras, significa o valor refletido.

  A especificação AIM-DPM/ISO/IEC TR 29158 necessita que a imagem seja ajustada para que as células claras tenham um valor de refletância principal de 78 % da saturação completa.

- Dano do padrão fixo é a qualidade dos padrões finder, clocking e área silenciosa dentro da marca.

  O leitor usa vários padrões dentro de cada símbolo para localizar e decodificar os dados que contém. O leitor gera o grau de Dano do padrão fixo usando o mesmo método que o score de Modulação da célula, especificamente uma medição da confiança da refletância.

- Modulação é uma medição da capacidade de leitura para a marca atual.

  O grau é um reflexo de quão perto as células de brilho e as células escuras se aproximam de um limite global para uma marca em particular, indicando o ponto de separação do nível cinza entre as células de brilho e as células escuras de qualquer marca em particular.

  Uma marca gera um grau baixo de Modulação quando existe uma confiança relativamente baixa de o leitor conseguir classificar células individuais como claras ou escuras. O score também leva em consideração a capacidade de correção do erro construída no símbolo (com símbolos grandes tendo mais capacidade de correção do erro). Por exemplo, uma marca irá receber um grau baixo de Modulação mas um grau alto de Correção de erro não usada se a maioria das células estiverem prestes a mudar de estado mas não o fizerem de fato.

- Crescimento da impressão mede o desvio da barra e largura do espaço das larguras correspondentes (indicado na especificação da simbologia), ou seja, mede se as barras são mais estreitas/mais largas comparativamente aos espaços no símbolo. Quanto maior for a diferença, mais baixo é o grau.

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,MX-1000,MX-1500