Visualizar: Todos

Selecione o seu leitor DataMan

Todos

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Como configurar um atraso na saída de código?

Para definir uma pausa na saída de código, a sequência \Pausa<tempo>; pode ser adicionada aos campos de texto no painel Formatação de dados.

<tempo> contém um valor em milésimos de segundo; por exemplo, para aguardar 4 segundos, a sequência será \Pausa4000;.

Esse recurso pode ser usado com USB HID ou RS232. Para RS232, o recurso necessita ser habilitado, usando o comando DMCC COM.RS232-ENABLE-PAUSE. Para USB HID, ele é habilitado como padrão.

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, AID360,DM503,DM8020,DM8050,DM8070,DM8600,MX-1000,MX-1500