Visualizar: Todos

Selecione o seu leitor DataMan

Todos

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# O que posso configurar no modo de Imagem sem leitura?

O modo Imagem sem leitura armazena apenas uma imagem por disparo e você poderá selecionar qual delas quer armazenar. O Período de imagem sem leitura armazena toda enésima imagem com leitura inválida. A imagem é avaliada em todos os modos de disparo. Por exemplo, se você selecionar o modo de disparo burst, com comprimento 5 e período definido para 3, a primeira e a quarta imagens do primeiro burst, mas a segunda e a quinta imagens do segundo burst, serão armazenadas.

Note: default,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, AID360,DM503