Visualizar: Todos

Selecione o seu leitor DataMan

Todos

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Como configurar a verificação?

Para configurar a verificação para o seu Verificador DataMan 8600, por favor consulte o capítulo Procedimentos iniciais no Manual de referência do verificador portátil DataMan série 8600, onde a calibração inicial é descrita. Em seguida, a guia Verificação exibe um ícone verde ao lado de Sistema calibrado. Para atualizar seu DataMan 8600 para o status de verificador, por favor consulte Atualizar um dispositivo para verificação no Manual de referência do verificador portátil DataMan série 8600.

Após a calibração inicial, para ler os símbolos e ver os resultados da verificação, realize os seguintes passos:

- Navegue até Configurações > Qualidade do código.

- Na guia Verificação, marque Verificação habilitada.

- Selecione Visualização de ferramenta de qualidade do código (ative clicando em Qualidade do código, em Exibição).

- Posicione o verificador contra o símbolo e aperte o disparador. O símbolo deve estar centrado dentro do campo de visão e o leitor deve ficar perpendicular à superfície, contendo o símbolo, e na rotação correta. A distância do verificador deve ser usada para garantir a apresentação correta do símbolo e os requisitos de iluminação para a Diretriz de Qualidade AIM-DPM/ ISO/IEC TR 29158.

- Mova o símbolo até que o centro do retângulo vermelho fique dentro do retângulo alvo verde no Painel de imagens. O leitor emite um bipe para indicar que o símbolo foi lido e verificado.

É possível visualizar os resultados da verificação na janela de Visualização da ferramenta de qualidade do código. Para cada leitura selecionada na visualização de ferramenta de Histórico de resultados, as métricas são exibidas na Visualização de ferramenta de qualidade do código. Na parte superior, você pode visualizar o grau geral atribuído ao código que foi lido.

Propriedade lista as métricas individuais, Valor é a diferença de valor entre o que foi lido e o que foi o limite para essas métricas individuais. Grau é o grau de qualidade do código que foi atribuído à métrica (também surge um ícone colorido nessa linha; verde = aprovado, vermelho = falha, amarelo = o valor está no limite). Média é baseada nas últimas 100 leituras dessa métrica.

Observe que, quando você calibra o leitor, ele calibra todas as opções de iluminação habilitadas e descalibra qualquer opção de iluminação que não esteja habilitada. Se você habilitar uma opção de iluminação não calibrada, o dispositivo fica não calibrado. Se você tenta efetuar uma verificação com um leitor não calibrado, o som de falha voltará e não será verificado nenhum símbolo. Volte a calibrar o dispositivo para poder efetuar a verificação novamente.

Para saber como usar os resultados na formatação de dados, por favor consulte o Manual de referência do verificador portátil DataMan série 8600.

Note: DM8600