Visualizar: Todos

Selecione o seu leitor DataMan

Todos

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Que outras opções existem na guia Verificação?

Atualmente, AIM-DPM/ISO/IEC TR29158 é suportado para verificação. É possível definir o Grau mínimo de aprovação na área Métricas de qualidade na guia. Essa configuração corresponde ao grau mínimo ao qual a verificação atribui uma Aprovação, ao graduar métricas de símbolo. Se marcado, Gráficos habilitados permite que os gráficos vetoriais escalonáveis apareçam em áreas problemáticas do código lido, no Painel de imagens.

Consulte as informações adicionais sobre outra configuração abaixo.

Note: DM8600