Visualizar: Todos

Selecione o seu leitor DataMan

Todos

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Qual é a função da opção Roteamento RS-232?

Quando você conectar a estação base por meio do RS-232, poderá alterá-la se os dados forem roteados para a própria estação base ou se quiser se comunicar diretamente com o leitor associado com a estação base.

Quando não houver nenhum leitor associado à estação base, a interface RS-232 será usada para configurar a estação base, independente do que selecionar na opção Roteamento. Quando a atribuição do leitor associado for realizado ou cancelado, o modo de operação da interface RS-232 mudará automaticamente, após desligar e reiniciar a estação base.

Note: DM8000Base