Visualizar: Todos

Selecione o seu leitor DataMan

Todos

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# O que é o modo do buffer?

O modo do buffer único permite que você inicie a leitura dos códigos, antes que a conexão sem fio seja estabelecida. Isso significa que a primeira leitura será uma boa leitura, ainda que o leitor esteja off-line. As leituras inválidas serão descartadas.

No modo múltiplo, o buffer do leitor acumula leituras boas até 1 MB. As leituras inválidas serão descartadas.

Note: DM8020,DM8050,DM8070,DM8100,DM8600,MX-1000,MX-1500