Visualizar: Todos

Selecione o seu leitor DataMan

Todos

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# O que são as métricas de qualidade do código AIM DPM individuais?

Os resultados da função Qualidade do código fornecem retorno detalhado na qualidade de um símbolo de acordo com o padrão da associação para identificação automática e mobilidade (AIM) para símbolos Data Matrix 2D. Os verificadores DataMan fornecem um grau geral para cada símbolo verificado assim como o grau para métricas individuais, que incluem:

- Modulação da célula: Uma medição da capacidade de leitura para a marca atual.

  O grau é um reflexo de quão perto as células de brilho e as células escuras se aproximam de um limite global para uma marca em particular, indicando o ponto de separação do nível cinza entre as células de brilho e as células escuras de qualquer marca em particular.

  Uma marca gera um grau baixo da Modulação da célula quando existe uma confiança relativamente baixa de o leitor conseguir classificar células individuais como claras ou escuras. O score também leva em consideração a capacidade de correção do erro construída no símbolo (com símbolos grandes tendo mais capacidade de correção do erro). Por exemplo, uma marca irá receber um grau baixo de Modulação da célula mas um grau alto de Correção de erro não usada se a maioria das células estiverem prestes a mudar de estado mas não o fizerem de fato.

- Dano do padrão fixo: A qualidade dos padrões do finder, clocking e área silenciosa dentro da marca.

  O leitor usa vários padrões dentro de cada símbolo para localizar e decodificar os dados que contém. O leitor gera o grau de Dano do padrão fixo usando o mesmo método que o score de Modulação da célula, especificamente uma medição da confiança da refletância.

- Decodificação de referência: Uma indicação se o algoritmo Data Matrix 2D padrão foi capaz de localizar e decodificar esta marca em particular.

  Esta métrica gera um grau tanto de A ou F.

- Contraste da célula: Uma medição da diferença do reflexo entre as células claras e as células escuras no símbolo, representada como uma porcentagem das células claras significa o valor refletido.

  A especificação AIM-DPM/ISO/IEC TR 29158 necessita que a imagem seja ajustada para que as células claras tenham um valor de reflexo principal de 78% da saturação completa.

- Não uniformidade axial: Uma medição da simetria das células individuais dentro do símbolo.

- Correção de erro não usada: Uma medição para a porcentagem de palavras código deixadas em um símbolo depois de corrigir qualquer erro.

  Quando calcular a Correção de erro não usada, uma palavra código é considerada errada se ao menos uma de suas células estiver no lado errado do limite global. Os símbolos Data Matrix 2D possuem uma redundância de código embutido ou a presença de conteúdo de dados duplicado.

  Um valor de 1.00 significa que nenhum erro estava presente em qualquer uma das palavras código.

- Não uniformidade da grade: Uma medição da quantidade de localização de erros para células individuais para um grau de espaço uniforme como medido usando um padrão relógio de um símbolo.

- Crescimento da célula: Uma medição da mudança no crescimento da célula nas direções horizontais e verticais.

  O tamanho da célula é medido independentemente junto com os padrões clocking horizontal (CGH) e vertical (CGV) do símbolo e relatado nas dimensões físicas.

  Esta métrica não é usada para criação do Grau do símbolo geral, mas para controle do processo apenas e está disponível somente quando você habilitar a graduação de qualidade do código no painel de tarefas Qualidade do código.

Note: DM8600