Visualizar: Todos

Selecione o seu leitor DataMan

Todos

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Como simular combinações com a tecla Alt, Ctrl ou Shift?

Para usar este recurso, estão disponíveis quatro sequências de escape, \ALT-, \CTRL- \SHIFT- e \K. \ALT- é usado para sequências de tecla ALT, \CTRL- é usado para sequências de tecla CTRL>, \SHIFT- é usado para sequências de tecla SHIFT e \K para teclas especiais. Observe que a tecla depois da barra invertida precisa estar em letra maiúscula, caso contrário nenhuma combinação especial de teclas será reconhecida.

As sequências são inseridas nos campos Texto principal/Texto de finalização do painel Padrão.

Sequências especiais do teclado suportadas

O seguinte formato deve ser usado:

\ALT- seguido pelo nome da tecla, seguido por ;

ou

\CTRL- seguido pelo nome da tecla, seguido por ;

ou

\SHIFT- seguido pelo nome da tecla, seguido por ;

ou

\K seguido pelo nome da tecla, seguido por ;

A terminação em ponto e vírgula é necessária para se poder distinguir entre as sequências com o mesmo prefixo, de outra forma as sequências chave podem ser interpretadas arbitrariamente, por exemplo, não seria possível saber se \KF11 significa "pressione F11" ou "Pressione F1 seguido por um 1".

Certifique-se de que, caso estas duas sequências de escape estejam inseridas na guia Universal, elas também sejam aplicadas aos resultados de Não lidas.

Sequências de teclas e teclas suportadas

A lista a seguir contém as teclas/combinações de teclas suportadas atualmente:

- ALT-A a ALT-Z

- CTRL-A a CTRL-Z

- CTRL-F1 a CTRL-F12

- SHIFT-F1 a SHIFT-F12

- F1 a F12

- ALT-F1 a ALT-F12

- Teclas PageUp, PageDown, Home, End, Seta (para cima, para baixo, esquerda, direita), Insert, Delete, Backspace, Tab, Esc, Print Screen, GUI (esquerda, direita)

  As sequências de escape para estas são:

  - PageUp -> \KPup;

  - PageDown -> \KPdn;

  - Home -> \KHome;

  - End -> \KEnd;

  - Seta para cima -> \KUar;

  - Seta para baixo -> \KDar;

  - Seta esquerda -> \KLar;

  - Seta direita -> \KRar;

  - Insert -> \KIns;

  - Delete -> \KDel;

  - Backspace -> \KBksp;

  - Tab -> \KTab;

  - Esc -> \KEsc;

  - Print Screen -> \KPrtScr;

  - Left GUI -> \KLGui;

  - Right GUI -> \KRGui;

- Pause output -> \KPAUSE;

Aqui estão alguns exemplos:

- Para gerar a sequência <ALT-V>, use \ALT-V;

- Para simular a tecla <F10> pressionada, use \KF10;

- Para simular a tecla <Home> pressionada, use \KHome;

- Para habilitar/desabilitar a barra de status no bloco de notas (<Alt-v><s>), a sequência deve ser \Alt-v;s

Se uma sequência errada ou incompleta é usada, os dois caracteres que marcam a sequência de escape são ignorados. Neste caso, as primeiras duas letras da sequência de escape são puladas e os caracteres remanescente serão enviados. Por exemplo, a sequência "\ALT-M11;" é inválida e irá resultar na visualização de "LT-M11;"

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, AID360,DM503,DM7500,DM8020,DM8050,DM8070,DM8100,DM8600,MX-1000,MX-1500,DM9500