Visualizar: Todos

Selecione o seu leitor DataMan

Todos

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Ainda não é possível conectar meu leitor à estação base: Posso reinicializá-lo?

Na estação base do DataMan Série 8000:

Usando o leitor sem fio associado à estação base, faça a leitura do comando Redefinir a estação base com o padrão de fábrica (para a DM8000Base) para fazer com que a estação base volte ao estado padrão de fábrica.

Para leitores das séries 503 e 8000 DataMan:

Faça a leitura do comando Reinicializar scanner impresso na parte posterior do documento "Guia de consulta rápida" para reinicializar pelo software. A memória não volátil do leitor não foi apagada, mas o leitor foi desligado e reiniciado.

Se isto falhar, faça a leitura do comando Reinicializar o scanner com os padrões de fábrica para que o leitor volte ao estado padrão de fábrica.

Se isto falhar e você estiver usando um leitor com fio, desconecte o leitor da fonte de alimentação (este procedimento não pode ser usado no DataMan 9500). Enquanto mantém pressionado o botão Disparo, reconecte o leitor a fonte de alimentação. Mantenha pressionado o botão Disparo por pelo menos 6 segundos, até que seja ouvido um bipe duplo. O leitor irá acender sua luz indicadora em cores diferentes.

Se isso falhar e você estiver usando o leitor sem fio DataMan 8000, remova a bateria do leitor e coloque-a na estação de base. Enquanto mantém pressionado o botão Disparo, reconecte o leitor a fonte de alimentação. Mantenha pressionado o botão Disparo por pelo menos 6 segundos, até que seja ouvido um bipe duplo. O leitor irá acender sua luz indicadora em cores diferentes.

Para leitores DataMan 50, 60 e 70:

Imprima uma cópia do documento Códigos de configuração referentes ao seu leitor específico, disponível no menu Iniciar do Windows ou no menu Ajuda do Setup Tool.

Faça a leitura do código Reiniciar scanner para fazer uma reinicialização pelo software. A memória não volátil do leitor não foi apagada, mas o leitor foi desligado e reiniciado.

Se você ainda não pode se conectar ao leitor, faça a leitura do código Reinicializar o scanner com os padrões de fábrica para retornar o leitor ao seu estado padrão de fábrica.

Se isto não resolver a questão, desconecte o leitor da alimentação de força (tanto força de corrente contínua - CC quanto USB, se conectado). Enquanto mantém pressionado o botão Disparo, reconecte o leitor a fonte de alimentação. Mantenha pressionado o botão Disparo por pelo menos 6 segundos, até que seja ouvido um bipe duplo. O leitor irá acender sua luz indicadora em cores diferentes.

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM475V, AID360,DM503,DM7500,DM8020,DM8050,DM8070,DM8100,DM8600,DM8000Base,MX-1000,MX-1500,DM9500