Visualizar: Todos

Selecione o seu leitor DataMan

Todos

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Quais são as opções individuais na guia Geral, no campo Dados da guia Padrão?

- Subcadeia: Uma subcadeia de caracteres codificados no símbolo. Especificar um intervalo na subcadeia para usar esta opção.

- Cadeia completa: Todos os caracteres codificados no símbolo

- Tempo de decodificação: A quantidade de tempo, em milésimos de segundos, que o leitor leva para decodificar o símbolo. Este período de tempo não inclui a aquisição de imagem, processamento da imagem pendente, tempo de comunicação e processamento adicional (por exemplo, formatação de dados).

- Tempo do disparo: A quantidade de tempo, em milésimos de segundos, entre o momento que o disparo foi recebido e quando a operação do decodificador foi completada.

- Simbologia: A simbologia do símbolo decodificado

- Retorno de carro/aliment. de linha: Retorno do carro com uma alimentação de linha

- INDICADOR: Um caractere do indicador.

- SP: Um caractere do espaço.

- Identificador da simbologia: O identificador da simbologia como especificado pela ISO/IEC 15424:2008

- Tamanho do módulo: A largura (ou altura), em pixels, de cada módulo no símbolo

- Posição do código: As coordenadas da imagem de cada canto do símbolo decodificado

- Orientação do código: A orientação, indicada em graus, do símbolo decodificado. Rotações no sentido horário do símbolo decodificado são consideradas mudanças positivas na orientação.

- Contraste: Um valor, entre 0 e 1, para indicar a quantidade total de contraste no símbolo decodificado. Um valor alto indica que os módulos escuros e iluminados no símbolo possuem um intervalo de valores cinza, enquanto um valor baixo indica que os módulos escuros e iluminados apresentam valores cinzas similares.

- UEC: A quantidade de correções de erro não usadas disponíveis no símbolo. Correção do erro é um método de reconstrução ou substituição de dados que são perdidos através de danos no símbolo. Um valor de "100" é ideal. A simbologia 1D sempre -1.

- Série de entrada: A série de entrada (serial ou Ethernet) recebida.

- Tempo de filtro: A duração da filtragem em milésimos de segundo (ms).

- Origem do resultado: O nome do dispositivo.

- Foco (mm): a saída do sensor de distância que reflete a distância do foco em milímetros.

- Foco (dpt): a saída do sensor de distância que reflete a potência do foco em dioptrias.

Todos os valores a seguir aumentarão independentemente de o leitor estar ou não conectado ao Setup Tool.

- Total de leituras: Número total de símbolos decodificados

- Total de Não lidas: Número de vezes que o disparo foi recebido mas nenhum símbolo foi decodificado

- Total de disparos: Total de disparos = Total de leituras + Total de Não lidas + Total de disparos perdidos

- Disparos perdidos: Número de disparos perdidos porque nenhum buffer de imagem estava disponível quando o disparo foi detectado

- Índice do disparo: Número total de disparos detectados pelo leitor.

Os valores que serão redefinidos para 0 quando a opção Estatística do processo for apagada do painel Monitor de processo ou após a reinicialização do leitor são os seguintes:

- Total de leituras

- Total de Não lidas

- Total de disparos

- Disparos ignorados

O Índice do disparo será redefinido para 0 somente após a reinicialização do leitor, mas não depois que a opção Estatística do processo for apagada.

Note: DM370, DM470