Visualizar: Todos

Selecione o seu leitor DataMan

Todos

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Quais são os tipos de disparo?

- O disparo de Apresentação busca continuamente por um símbolo e decodifica-o cada vez que um é detectado. Um disparo de apresentação usa um mecanismo interno de temporização e de detecção de movimento para o leitor.

  Você pode especificar vários parâmetros no modo de apresentação, por exemplo, se o leitor vai ler o mesmo código mais de uma vez ou por quanto tempo deve aguardar antes de fazer a leitura do próximo código. Use as opções Configurações de decodificação no painel Configurações do sistema para configurar o disparo de apresentação.

  No modo de apresentação, use as configurações de Exposição automática para fazer com que o leitor determine as melhores configurações de exposição para um nível desejável de brilho na imagem. Observe, entretanto, que o leitor usa as imagens iniciais adquiridas para determinar estas configurações, e pode perder imagens que contenham um símbolo para decodificação. Você pode mudar para configurações de Exposição manual e especificar uma configuração precisa para a exposição do processador de imagens.

  - Encaixe o leitor na estação de base.
  - Mude para o modo de disparo Manual em Setup Tool e, em seguida, altere novamente para o Modo de apresentação.
  - Faça a varredura do Código de configuração do leitor Inserir apresentação.

- O disparo Manual começa a adquirir imagens em resposta a qualquer um dos seguintes eventos:

  - Pressionando o botão no leitor

  - Enviando o comando de controle Disparo do DataMan (DMCC) quando conectado ao leitor por uma conexão USB ou serial

  - Clicando no botão Disparo no Setup Tool

  - Pressionando Ctrl+T no teclado quando o Setup Tool obtiver o foco

  O leitor continua a adquirir imagens enquanto o sinal continuar ativo e para quando um símbolo é encontrado e decodificado ou o sinal do disparo termina.

=
Note: DM8020,DM8050,DM8070,DM8100,DM8600,MX-1000,MX-1500