界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 在“输入”选项卡下每条输入线路执行什么操作？

使用输入线路动作设置，配置读码器将采取的操作。在默认情况下，读码器不响应输入线路 1、2 或 3 上的信号。触发信号仅可以使用输入线路 0 和 1。

只有在下一个触发信号后，才执行输入线路操作 训练代码、 优化明亮、 训练匹配字符串、 读取配置代码和 调谐 操作。

可以将读码器配置为任何下列操作：

- 在相同的输入线路中，默认情况下会启用触发器开和触发器关。触发器关与触发器开自动相反。如果将两个信号放在分开的线路中，则可按需单独设置极性。

- 编码器指连接到此输入线路的编码器。

- 编码器方向

- 训练代码指采用预期符号类型训练读码器，可以减少对连续符号解码所需的时间。

- 优化亮度指读码器找到了读码的最佳照明与图像设置。

  注：如果一个 RoI 尺寸小于 144，优化亮度不工作。

- 训练匹配字符串指解码后的代码将是与连续代码匹配且经过验证的代码。

- 优化焦点（仅适用于带有液体透镜的读码器）指读码器找到了读码的最佳焦点设置。

- 已读取配置代码指读码器应考虑到代码未作为图像，而作为配置命令被读取，从而减少了触发次数且不会生成未读取图像。

- 调谐指读码器找到了读取的最佳设置。

  注：如果一个 RoI 尺寸小于 144，调谐不工作。

- 允许缓冲的未读取图像指，当输入有效并连接到检测到包装的传感器时，读码器对未读取的图像进行缓冲。这十分有用，例如，如果想查看为何有未读取的图像。

- “清除输出”是指如果设置了此操作，当输入受到触发时，所有输出都会立即重置。此选项不会重置任何输出延迟设置。

- “极性”是指如果设置了极性，会产生信号变化，触发图像采集。

- 为了有效识别，使用“防抖动延时”选项可定义必须探测的触发信号时长。

Note: DM070,DM150,DM260