Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Wozu dienen die Einstellungen für die Bildanzeige?

Über die Einstellungen für die Bildanzeige können Sie steuern, wie erfasste Bilder nach der Auslösung von Lesevorgängen oder mit einem Lesegerät erfasste Live-Bilder angezeigt werden. Die Änderung dieser Einstellungen wirkt sich nicht auf die Leistung des Lesegeräts, sondern nur auf die Bildqualität und die Übertragungsgeschwindigkeit zwischen Lesegerät und Setup Tool aus.

HINWEIS: Bestimmte Bildeigenschaften (wie Bildgröße und Filterung) können nicht geändert werden, während das Gerät Bilder erfasst oder decodiert.

HINWEIS: Einstellungen für die Bildanzeige wirken sich nicht beim Speichern des letzten Bildes aus, das über das Bildfenster (durch Ziehen und Ablegen) erfasst wurde. Das letzte Bild wird immer in voller Größe gespeichert (maximale Auflösung des Gerätes).

- Größe: Standardmäßig wird vom Setup Tool ein Viertel der Pixel jedes erfassten Bildes bzw. bei Live-Anzeige ein Bruchteil jedes Bildes angezeigt. Entsprechend der ausgewählten Bildgröße kann das Lesegerät für jedes Bild ein Sub-Sampling vornehmen, wodurch die Bildübertragung vom Lesegerät zum Setup Tool erheblich beschleunigt werden kann, allerdings unter Verlust feiner Bilddetails.

- Format: Standardmäßig speichert das Lesegerät alle erfassten Bilder im JPEG-Format, da hierbei weniger Speicherplatz benötigt wird und die Übertragung zum Setup Tool schneller als bei Bildern im BMP-Format verläuft.

- Qualität: Nur bei Verwendung des JPEG-Bildformats verfügbar. Mit diesem Schieberegler können Sie interne Parameter so anpassen, dass vom Lesegerät eine Glättungsoperation am erfassten Bild durchgeführt wird. Die Übertragungsgeschwindigkeit vom Lesegerät zum Setup Tool kann dadurch erhöht oder verringert werden.

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503