Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Welche Einstellungen für die Auslösererkennung kann ich ändern?

Mit der Option Polarität können Sie die Signalveränderung festlegen, durch die die Bilderfassung ausgelöst wird.

Im Textfeld Entprellungsverzögerung können Sie festlegen, für welche Dauer das Auslösersignal erkannt werden muss, um gültig zu sein. Mit einem kleineren Wert können Sie ESD-Leitungsrauschen ausgleichen, mit höheren Werten Rauschen in elektromechanischen Relais. Gegebenenfalls müssen Sie ausprobieren, mit welchem Wert Sie in der Produktionsumgebung die besten Ergebnisse erzielen.

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503