Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Wie werden Ausgabe- und Auslöseverzögerung gemeinsam verwendet?

Beide Auslöser beziehen sich auf die Flanke des physisch betätigten Auslösers und nicht auf den verzögerten Beginn der Bilderfassung (sofern eine Auslöseverzögerung konfiguriert ist).

Kombinieren Sie niemals eine zeitbasierte Auslöseverzögerung mit einer abstandsbasierten Ausgabeverzögerung oder umgekehrt.

Note: DM503