Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Wie können Kombinationen mit den ALT-, STRG- und Umschalttasten simuliert werden?

Für diese Funktion stehen vier Escape-Sequenzen zur Verfügung: \ALT-, \CTRL-, SHIFT- und \K. \ALT- wird für ALT-Tastensequenzen, \CTRL- für STRG-Tastensequenzen, \SHIFT- für Umschalttastensequenzen und \K für Sondertasten verwendet. Beachten Sie, dass die Taste nach dem Backslash ein Großbuchstabe sein muss, damit eine Sondertastenkombination erkannt wird.

Die Sequenzen werden im Fenster Standard in die Felder Führende Zeichen/Nachfolgende Zeichen eingegeben.

Unterstützte Sonder-Tastenkombinationen

Sie müssen das folgende Format verwenden:

\ALT- gefolgt von Tastenname gefolgt von ;

oder

\STRG- gefolgt von Tastenname gefolgt von ;

oder

\SHIFT- gefolgt von Tastenname gefolgt von ;

oder

\K gefolgt von Tastenname gefolgt von ;

Das abschließende Semikolon muss eingegeben werden, damit zwischen Sequenzen mit demselben Präfix unterschieden werden kann. Andernfalls könnten die Tastensequenzen willkürlich interpretiert werden, d. h., es wäre dann nicht möglich zu erkennen, ob \KF11 „F11 drücken“ oder „F1 gefolgt von der Zahl 1 drücken“ bedeutet.

Beachten Sie, dass diese beiden Escape-Sequenzen bei Eingabe auf der Registerkarte Universal auch zu den Fehllesungen gerechnet werden.

Unterstützte Tastensequenzen und Tasten

In der folgenden Liste sind die derzeit unterstützten Tasten/Tastenkombinationen aufgeführt:

- ALT+A bis ALT+Z

- STRG+A bis STRG+Z

- STRG+F1 bis STRG+F12

- Umschalt+F1 bis Umschalt+F12

- F1 bis F12

- ALT+F1 bis ALT+F12

- Bild auf, Bild ab, Pos1, Ende, Pfeiltasten (auf, ab, links, rechts), Einfügen, Entfernen, Rücktaste, Tabulatortaste, Escape-Taste, Drucktaste, Windows-Tasten (links, rechts)

  Für diese Tasten/Tastenkombinationen werden die folgenden Escape-Sequenzen verwendet:

  - BildAuf -> \KPup;

  - BildAb -> \KPdn;

  - Pos1 -> \KHome;

  - Ende -> \KEnd;

  - Pfeil nach oben -> \KUar;

  - Pfeil nach unten -> \KDar;

  - Pfeil nach links -> \KLar;

  - Pfeil nach rechts -> \KRar;

  - Einfügen -> \KIns;

  - Entfernen -> \KDel;

  - Rücktaste -> \KBksp;

  - Tabulator -> \KTab;

  - Escape -> \KEsc;

  - Drucktaste -> \KPrtScr;

  - Linke Windows-Taste -> \KLGui;

  - Rechte Windows-Taste -> \KRGui;

- Ausgabe pausieren -> \KPAUSE;

Es folgen einige Beispiele:

- Für die Sequenz „ALT+V“ verwenden Sie \ALT-V;

- Um das Drücken der Taste F10 zu simulieren, verwenden Sie \KF10;

- Um das Drücken der Taste Pos1 zu simulieren, verwenden Sie \KHome;

- Zum Aktivieren/Deaktivieren der Statusleiste im Programm Editor („ALT+V;S“) wird die Sequenz \ALT-V;S verwendet.

Bei Eingabe falscher oder unvollständiger Sequenzen werden die beiden Zeichen zur Kennzeichnung der Escape-Sequenz ignoriert. In solchen Fällen werden die ersten beiden Buchstaben der Escape-Sequenz übersprungen und nur die verbleibenden Zeichen gesendet. Beispielsweise ist die Sequenz \ALT-M11; ungültig und führt zur Anzeige von LT-M11;.

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,DM7500,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500,DM9500