Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Wozu dient die Option „‚Immer ein‘ aktiviert“ für das Kontrollkästchen „Hochfrequenzbeleuchtung“?

Bei abgeschalteter interner Beleuchtung ist die Hochfrequenzbeleuchtung aktiviert. Für diese können Sie ein Zeitlimit festlegen, nach der die Hochfrequenzbeleuchtung (HFL) abgeschaltet wird, wenn für längere Zeit keine Auslösung erfolgt ist. Das Zeitlimit wird in Sekunden angegeben. Ist das Zeitlimit auf 0 festgelegt, ist der Zeitlimit-Handler deaktiviert und die Beleuchtung ist dauerhaft eingeschaltet. Die HFL wird beim Wechsel des Betriebsmodus oder beim Einschalten der Live-Bildanzeige abgeschaltet.

Note: DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503