Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Warum können Bilder zur Laufzeit nicht mit hoher Bildübertragungsrate pro Sekunde an einen externen FTP-Server gesendet werden?

Bei Verwendung von Einstellungen, bei denen Bilder mit einer Rate von 100 Bildern pro Sekunde (oder schneller) erfasst und übertragen werden können (Auslösermodi „Automatisch“ und „Präsentation“ sowie externe Auslösermodi), legt das Gerät diese Bilder in seinem eigenen Bildpuffer ab. Sie können die Bilder dann jedoch nicht an einen externen FTP-Server übertragen.

Ist die Option Überschreiben des Puffers zulassen aktiviert, werden die Bilder sehr wahrscheinlich überschrieben. Ist die Option deaktiviert, werden keine neuen Bilder gepuffert, solange kein Speicherplatz im Puffer freigegeben wird.

Note: DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503