Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Welche Funktionen haben die einzelnen Eingangsleitungsaktionen auf der Registerkarte Eingänge?

Mit den Einstellungen für die Eingangsleitungsaktion können Sie konfigurieren, welche Aktion das Lesegerät durchführen soll. Standardmäßig reagiert das Lesegerät nicht auf Signale über Eingangsleitung 1, 2 oder 3. Nur die Eingangsleitungen 0 und 1 können für das Auslösersignal verwendet werden.

Die für die Eingangsleitung konfigurierten Aktionen Code trainieren, Helligkeit optimieren, Suchzeichenkette trainieren und Konfigurationscode lesen werden erst nach dem nächsten Auslösevorgang ausgeführt.

Sie können das Lesegerät für die Ausführung einer der folgenden Aktionen konfigurieren:

- Auslöser ein und Auslöser aus sind standardmäßig über dieselbe Eingangsleitung aktiviert. „Auslöser aus“ ist automatisch die Umkehrfunktion zu „Auslöser ein“. Werden die beiden Signale auf verschiedene Leitungen gelegt, können Sie die Polarität je nach Anforderungen unabhängig voneinander festlegen.

- Codierer bedeutet, dass der Codierer mit dieser Eingangsleitung verbunden ist.

- Code trainieren bedeutet, dass das Lesegerät auf die erwartete Symbologie trainiert wird. Dadurch lässt sich die Zeit verkürzen, die zur Decodierung aufeinanderfolgender Symbole benötigt wird.

- Helligkeit optimieren bedeutet, dass das Lesegerät die bestmöglichen Beleuchtungs- und Kameraeinstellungen zum Erfassen eines Codes ermittelt.

  HINWEIS: Wenn eine Zielbereichsabmessung kleiner als 144 ist, ist „Helligkeit optimieren“ nicht verfügbar.

- Mit Suchzeichenkette trainieren werden nachfolgende Codes anhand des entsprechenden decodierten Codes gesucht und validiert.

- Mit Konfigurationscode lesen verarbeitet das Lesegerät den zu erfassenden Code nicht als Bild, sondern als Konfigurationsbefehl. Auf diese Weise wird die Anzahl der Auslösungen reduziert und es werden keine Bilder mit Fehllesung erzeugt.

- Puffern von Bildern mit Fehllesung zulassen bedeutet, dass Sie auf Wunsch auch Bilder mit Fehllesung puffern können, beispielsweise um zu ermitteln, warum diese überhaupt vorliegen.

- Ist Ausgänge löschen aktiviert, werden alle Ausgänge sofort nach Auslösung des Eingangs zurückgesetzt. Mit dieser Option werden keine Ausgangsverzögerungseinstellungen zurückgesetzt.

  HINWEIS: Ist für einen Eingang „Ausgänge löschen“ aktiviert und auf der Registerkarte Ausgänge für einen Ausgang die Aktion Lesen sowie eine Pulsbreite mit einem anderen Wert als null festgelegt, ist der Ausgang unabhängig davon, ob der Eingang innerhalb der eingestellten Pulsbreitendauer aktiviert wird, bis zum Ende der eingestellten Pulsbreitendauer aktiv.

Note: DM503