Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Wozu dient die Leerlauf-Zeitlimit-Einstellung?

Das Leerlauf-Zeitlimit ist die Dauer, für die ein Port ohne ausgehenden Datenverkehr geöffnet bleibt. Sobald das Lesegerät eine Verbindung mit einem FTP-Server herstellt, erhält das Lesegerät die Verbindung für die Dauer des Datenverkehrs aufrecht.

Findet über die Dauer des festgelegten Leerlauf-Zeitlimits kein Datenverkehr statt, wird die Verbindung beendet. Diese Funktion ist nützlich, wenn Daten selten an einen FTP-Server übertragen werden und das Netzwerk nicht mit der Aufrechterhaltung der Verbindung belastet werden soll.

Sie müssen zuerst „Leerlauf-Zeitlimit aktivieren“ auswählen, um ein Leerlauf-Zeitlimit festlegen zu können.

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503