Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Intervallassistent

Bei Auswahl eines der Modi „Bildfolge“, „Automatisch“ oder „Fortlaufend“ können Sie sich bei den weiteren Einstellungen vom Intervallassistenten helfen lassen. Zur Berechnung der notwendigen Daten haben Sie die Auswahl unter drei Methoden. Wählen Sie in der oberen rechten Ecke die Einheiten (Standard oder Metrisch), in denen die Berechnung durchgeführt werden soll.

Klicken Sie auf Sichtfeld, um das längstmögliche Intervall zu berechnen. Dabei wird unter Berücksichtigung der maximalen Bahngeschwindigkeit und der Größe des längsten Codes das physische Sichtfeld gemessen.

Klicken Sie auf Objektiv/Abstand zu Code, wenn Sie den Abstand zwischen Code und Objektiv angeben möchten. Geben Sie im Dropdown-Menü die Brennweite an und wählen Sie die Richtung aus, in die sich der Code bewegt. Hier müssen Sie außerdem die maximale Bahngeschwindigkeit und die Größe des längsten Codes angeben.

Klicken Sie auf Code-Elementgröße, um eine Berechnung mit der Größe des schmalsten Code-Elements durchzuführen. Aktivieren Sie den Testmodus, um den Code zu lesen. Hierzu müssen Sie außerdem die Richtung, in der sich der Code bewegt, die maximale Bahngeschwindigkeit und die Größe des längsten Codes angeben.

Im unteren Bereich des Assistenten wird das empfohlene Maximalintervall angezeigt.

Note: DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,MX-1000,MX-1500