Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Worum handelt es sich bei dem Gerät „RTM Lean“, das im Netzwerk angezeigt wird?

Real Time Monitoring (RTM) Lean ist in das DataMan Setup Tool integriert und erlaubt es, verschiedene Arten von Daten zu den Geräten im Netzwerk und ihren Lesungen abzurufen und zu analysieren. Die Verbindung mit RTM Lean wird so hergestellt, wie man es auch bei einem Gerät tun würde. Der Datenabruf wird dann in einem neu geöffneten Dokument konfiguriert. RTM Lean ruft Daten nur dann aktiv ab, wenn es aktiviert und verbunden ist.

Bei der Ersteinrichtung wählen Sie zunächst das Gerät aus, das von RTM Lean überwacht werden soll, und dann die Art der Daten (über die Standardeinstellung hinaus), die abgerufen werden sollen. Diese Einstellungen können Sie im Menübandmenü unter Konfiguration ändern. Standardmäßig erfasst RTM Lean statistische Daten (Leserate, Auslösungen, Auslöserüberlauf, Pufferüberlauf und Prozesssteuerungsmetriken, sofern dies auf dem Gerät aktiviert ist).

HINWEIS: RTM Lean kann immer nur von einem Gerät Daten abrufen und diese 48 Stunden lang speichern.

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500