Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# ¿Qué es un mensaje de activación?

Si la función Cadena de diagnóstico de salida al activar está activada, el lector transmitirá una cadena de diagnóstico cuando el lector se inicie.

Para las conexiones de Telnet el lector transmitirá la cadena de diagnóstico con cada nueva conexión. Para conexiones de serie, la velocidad en baudios se establece automáticamente a 38 400 cuando se envía el mensaje, independientemente de la configuración efectuada en la herramienta de configuración.

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503