Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# ¿Qué es la opción Lectores sincronizados?

En los modos de disparo Único, Ráfaga, Continuo y Auto, es posible sincronizar la adquisición de imágenes en varios dispositivos usando la interfaz de sincronización.

La sincronización permite usar una iluminación estroboscópica compartida para exponer simultáneamente todos los sensores. También puede disparar varios lectores sincronizados en una secuencia definida para evitar que lectores opuestos se cieguen mutuamente. Tenga en cuenta que el disparo sincronizado solo es compatible con la iluminación externa en el conector dedicado.

Tenga en cuenta que este mecanismo no sincronizará esta ni otras configuraciones del generador de imágenes; por ejemplo, deberá configurar la exposición y la ganancia de forma individual para cada lector. Esta característica solo sincroniza la adquisición de imagen, y el disparo tiene lugar a través del mecanismo de Sincronización de múltiples lectores existente.

Para configurar la adquisición sincronizada en el lector, active PTP (protocolo de tiempo de precisión) en el panel Sincronización de múltiples lectores de la herramienta de configuración DataMan, en Lectores sincronizados (IEEE1588). De forma individual en cada lector, establezca Solo cámara secundaria como corresponda para definir las relaciones de los lectores Sincronización de múltiples lectores.

Los siguientes pasos describen la configuración en más detalle:

1. Marque Activar PTP.

2. Deje marcada la casilla Solo cámara secundaria si ya hay un reloj lector maestro PTP en la red (de lo contrario, desmarque la casilla en al menos un lector).

3. Observe el estado del protocolo en el cuadro Estado.

4. Active SML sincronizada por PTP para sincronizar los disparos de Sincronización de múltiples lectores.

5. Establezca Tiempo entre Inicio del disparador y la marca de fecha y hora de adquisición sincronizada si procede. Esto representa el tiempo que el lector principal agrega al disparo para asegurarse de que todos los dispositivos ya hayan recibido el paquete TCP antes de esta marca de fecha y hora.

6. Establezca Offset local añadido a la marca de fecha y hora de adquisición sincronizada si procede. Esto representa el tiempo que el lector secundario agrega a la marca de fecha y hora para realizar adquisiciones de imágenes offset.

Note: DM300,DM360, DM370, DM470