Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# ¿Qué configuración de iluminación debo seleccionar?

Los distintos tipos y superficies de marca pueden beneficiarse de distintas fuentes de luz. La luz de montaje fijo admite iluminación de campo luminoso para símbolos con un alto contraste sobre objetos no reflectantes e iluminación de campo oscuro para símbolos con poco contraste en superficies reflectantes. Se puede seleccionar cualquier combinación si ofrece calificaciones fiables de calidad de los códigos.

Tenga en cuenta que los distintos bancos en el accesorio de luz de montaje fijo deben conectarse a líneas de salida específicas en el módulo de E/S expandido, del modo indicado a continuación:

- Campo luminoso - Perpendicular difusa (90): línea de E/S 2, 3

- Campo oscuro - 30 grados todos los cuadrantes (30Q): líneas de E/S 4, 5, 6, 7

- Campo oscuro - 30 grados cuadrantes E-O (30T): líneas de E/S 4, 6

- Campo oscuro - 30 grados cuadrantes N-S (30T): líneas de E/S 5, 7

Note: DM8600