Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# ¿Qué es el tiempo entre mensajes?

El tiempo entre mensajes, medido en milisegundos, controla el tiempo que transcurre entre la transmisión de datos decodificados almacenados en el lector inalámbrico.

Por defecto, el lector emplea un tiempo de 1 milisegundo, pero puede incrementar el tiempo de retraso hasta un máximo de 10 000 milisegundos basándose en las necesidades de cualquier aplicación diseñada para aceptar los datos entrantes.

Note: DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500