Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# ¿Qué opciones hay disponibles en Configuración?

Configuración permite configurar la adquisición de datos de RTM Lean junto a otras opciones:

Configuraciones de dispositivos: seleccione el dispositivo objeto de la adquisición de datos. Agregue dispositivos a la lista con el botón Agregar dispositivo. Se abrirá una nueva ventana, donde podrá agregar manualmente dispositivos basados en la IP con el botón Agregar dispositivo de red. El botón Actualizar puede utilizarse para actualizar la lista de dispositivos, mientras que el botón Quitar dispositivo agregado manualmente quita el dispositivo seleccionado de la lista. Quitar dispositivo permite quitar un dispositivo de la lista de dispositivos agregados, pero tal y como advierte la advertencia emergente, esto conlleva el purgado completo de los datos recopilados (imágenes, estadísticas, etc.) para ese dispositivo. RTM Lean puede supervisar los dispositivos protegidos por contraseña, pero para ello es necesario proporcionar el nombre de usuario y contraseña en Red.

Recopilación de datos: la lista incluye todos los tipos de información que RTM Lean puede recopilar. Marque las casillas para recopilar los datos deseados. De forma predeterminada, RTM Lean recopila datos estadísticos (tasa de lectura, recuento de no lecturas, tiempo de decodificación medio, recuento de disparos, sobrecarga del disparador, desbordamiento de la memoria intermedia y medición de control de procesos, en caso de haberse activado en el dispositivo). Los tipos de datos proporcionados en la lista no se encuentran entre los datos recopilados predeterminados y pueden establecerse en la pestaña Configuración:

- Información de disparo detallada para no lecturas: Si se activa, RTM Lean almacena datos de disparos individuales cuando se produce una no lectura. Si la no lectura contiene resultados parciales o información de Sincronización de múltiples lectores, también se almacenan.

- Imágenes no leídas (a través de FTP): si se activa, el dispositivo envía la imagen o imágenes no leídas a RTM Lean.

- Información de disparo detallada para lecturas correctas: esta configuración permite utilizar la página Rendimiento de disparo de Vistas detalladas en el menú de la cinta. Rendimiento de disparo recopila datos para disparos individuales que se traducen en una lectura correcta. Todos los valores de estos datos pueden verse en el menú desplegable Valores representados de la página Rendimiento de disparo.

- Posiciones de los códigos para mapa de calor: para cada lectura correcta, RTM Lean almacena los rectángulos para cada uno de los códigos encontrados. Esta información se utiliza después para crear un mapa de calor 2D que muestra dónde se leyeron los códigos en el campo de visión.

- Cambios de configuración del dispositivo: si está marcada, el dispositivo avisa a RTM Lean cuando hay cambios de configuración. RTM Lean almacena todos los archivos de configuración enviados por el dispositivo. Los eventos de cambio de configuración se muestran en la página Historial de eventos, donde pueden exportarse o compararse.

Tenga en cuenta que en función de la frecuencia de disparo, la activación de los datos de nivel de disparo puede ralentizar el sistema.

Clasificación: El controlador de RTM puede recopilar datos de clasificación en función de los motivos de los eventos de no lectura si el dispositivo DataMan está emparejado a un dispositivo In-Sight de Cognex. Se debe especificar un dispositivo In-Sight para que funcione la clasificación marcando la casilla Recopilar clasificaciones de imágenes de In-Sight y seleccionando el dispositivo clasificador en la lista desplegable. Para almacenar las imágenes de clasificación, marque la casilla Almacenar imágenes de In-Sight en RTM.

Tenga en cuenta que, en función de la configuración de disparo y la frecuencia de imágenes no leídas, el almacenamiento de las imágenes puede aumentar el uso del disco de forma significativa.

No sobrescribir secuencia de comandos de comunicación en DataMan: marque esta casilla para que no se sobrescriba la secuencia de comandos en el dispositivo.

Red: Este panel muestra el nombre y la dirección del dispositivo que RTM Lean está supervisando de forma activa (la casilla Recopilación activada está marcada a la izquierda). Al hacer clic en el icono de la rueda dentada, se abre un submenú que permite determinar de qué manera RTM Lean debe identificar un dispositivo (dirección IP o dirección MAC). Si desea recopilar datos de un dispositivo protegido por contraseña, debe proporcionar el nombre de usuario y la contraseña después de seleccionar el dispositivo para supervisar en la lista de la izquierda.

Note: DM060,DM260,DM300,DM360,DM503,DM370,DM470,RTM_Lean