Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# ¿Por qué no se conecta la herramienta de configuración a mi lector?

Si no puede establecer una conexión, compruebe lo siguiente:

- Haga clic en Actualizar para determinar qué puertos tienen lectores conectados. al hacer clic en Actualizar se envía una cadena de consulta a todos los puertos COM y por toda la subred de la red Ethernet. Debe haber activo un lector DataMan 8000 inalámbrico para responder a la consulta. Pulse el disparador para activar el lector.

- Asegúrese de que no está usando el teclado, el decodificador de teclado o la conexión HID: debe utilizar un Serie USB, un Serie RS-232, o una red Ethernet o inalámbrica para conectar la herramienta de configuración del lector.

- Conexión de serie
  - Asegúrese de que ha escaneado el código de configuración (USB COM o Serie RS-232) correspondiente al tipo de conexión física (no aplicable a lectores con solo Ethernet).
  - Asegúrese de que la lista de puertos COM muestre un puerto al que esté conectado el lector.
  - Puede utilizar un programa de emulación de terminal como PuTTY para determinar si el lector está enviando datos si se encuentra conectado a un puerto COM en el PC.
- Conexión Ethernet
  - Asegúrese de que la aplicación antivirus o de firewall instalada en su ordenador admita la comunicación con dispositivos Ethernet permitiendo los puertos adecuados (Cognamer: 1069 y herramienta de configuración: 44444).
  - Compruebe que su dispositivo aparezca en la lista de Dispositivos de red.
  - Asegúrese de que la dirección IP proporcionada en la opción Agregar dispositivo de red es correcta.
- Conexión inalámbrica
  - asegúrese de que el lector no está en modo de ahorro de energía (pulse el disparador para activarlo).
  - asegúrese de que se establezca una conexión entre el lector y la estación base conectada a su PC. Desenchufe los cables de alimentación y comunicación de la estación base, vuelva a conectar los cables y, a continuación, vuelva a colocar el terminal en la estación base. Espere hasta que la terminal indique que está conectada (con una señal acústica) antes de intentar establecer una nueva conexión.
  - Asegúrese de que la estación base esté conectada a la fuente de alimentación.

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500,DM9500