Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# ¿Qué son las mediciones individuales utilizadas para SEMI T10?

A continuación, encontrará una lista de las mediciones utilizadas en la especificación SEMI T10. Para obtener información más detallada acerca de esta especificación de calidad de códigos y sus mediciones, consulte la Guía de comunicaciones y programación del dispositivo DataMan o la especificación semi correspondiente, disponible en www.semi.org.

- Defectos de patrón de búsqueda es la relación entre píxeles incorrectos y píxeles totales en el patrón de búsqueda.

- Defectos de celdas es la relación entre píxeles incorrectos y píxeles totales en la cuadrícula.

- Desviación de marca vertical es la desviación vertical media de las marcas Data Matrix con respecto a sus puntos de centro de celda Data Matrix óptimos.

- Desviación de marca horizontal es la desviación horizontal media de las marcas Data Matrix con respecto a sus puntos de centro de celda Data Matrix óptimos.

- Alto de celda de Data Matrix es la altura media de cada celda en la matriz (en píxeles).

- Ancho de celda de Data Matrix es el ancho medio de cada celda en la matriz (en píxeles).

- Cambio de tamaño de marca vertical es el seguimiento de la tendencia de marcar poco o demasiado el símbolo; esto es, una comparación entre el tamaño vertical de las celdas reales marcadas y su tamaño nominal.

- Cambio de tamaño de marca horizontal es el seguimiento de la tendencia de marcar poco o demasiado el símbolo; esto es, una comparación entre el tamaño horizontal de las celdas reales marcadas y su tamaño nominal.

- Relación señal-ruido (SNR) es una medición relativa del contraste del símbolo con respecto a la desviación máxima en niveles de escala de grises claros u oscuros en el símbolo (es decir, ruido).

- Corrección de error sin utilizar es la medición del porcentaje de palabras de código que quedan en un símbolo después de corregir los errores.

  Cuando se calcula la Corrección de error sin utilizar, una palabra de código se considera errónea si al menos una de sus celdas se encuentra en el lado equivocado del umbral global. Los símbolos Data Matrix 2D tienen redundancia de código integrada, o tienen el contenido de datos duplicado.

  Un valor de 1,00 indica que no hay errores en ninguna de las palabras de código.

- Contraste de símbolo es la diferencia entre los valores de reflectancia más altos y más bajos de un escaneado (la diferencia de reflectancia entre la barra más oscura y el espacio más claro). Cuanto mayor sea la diferencia, mejor será la calificación.

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,MX-1000,MX-1500