Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# ¿Para qué modos de disparo son válidas las configuraciones de lectura?

Las configuraciones de lectura pueden utilizarse en los modos de disparo Único, Auto, Ráfaga y Continuo. La siguiente configuración de lectura se activa después del tiempo de Intervalo (especificado en el panel Optimizar imagen). Para todos los demás modos de disparo, si se han establecido varias configuraciones, solo se empleará la configuración activa actualmente seleccionada (indicada en la barra de estado). Puesto que en el modo de disparo Único no hay intervalos, una configuración de lectura pasará a la siguiente en cuanto finalice la adquisición anterior.

Note: default,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503