Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# ¿Qué son los valores de tiempo de espera y retraso del disparo?

En el grupo Configuración de disparo, puede establecer el Tipo de retraso a Tiempo o Distancia y especificar el inicio y el final para la cantidad de milisegundos o milímetros que hay que esperar antes de dar comienzo a una adquisición de imagen una vez que el lector recibe un disparo. El uso de un valor de retraso puede ser útil cuando el lector recibe un disparo antes de que el símbolo esté completamente debajo del campo de visión. Solo los tipos de disparo Único, de Ráfaga y Continuo son compatibles con un retraso del disparo.

Los modos Único y Ráfaga tienen Retraso del inicio y Distancia de retraso del inicio, pero no Retraso del fin ni Distancia de retraso de fin. El modo Continuo tiene todos los tipos de retrasos disponibles.

El valor Tiempo de espera especifica la cantidad fija de tiempo que tiene el lector para intentar decodificar cualquier símbolo que detecte. Si el lector no puede decodificar el símbolo en ese tiempo, devuelve el estado de No lectura como si la imagen no contuviese ningún símbolo detectable. Si no se especifica ningún tiempo de espera, el rendimiento podría resentirse, ya que el lector intentará decodificar cualquier candidato con código en la imagen actual antes de pasar a la siguiente.

Note: DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503